**Steuerung und Regelung**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bedingungen gemäss Pflichtenheft** | **Beschreibung der Lösung bzw. Bestätigung dass erfüllt** |
| Wie wird verhindert, dass die elektr. Zusatzheizung unkontrolliert im Einsatz ist?  Welche Massnahmen werden getroffen?  Wie erfolgt die Signalisierung? |  |
| Elektr. Zusatzheizung max. 70 % der Heizleistung beim Normpunkt A2/W35, B0/W35, W10/W35:  Heizleistung der Wärmepumpe Qh im oben erwähnten Normpunkt  max. Leistung elektr. Zusatzheizung |  |
| Wie sieht das Warmwasser-Ladekonzept aus? (max. 2 Ladungen pro Tag) |  |
| Betriebsstunden und Impulse des Verdichters sowie Betriebsstunden der elektr. Zusatzheizung werden angezeigt.  Das Gleiche gilt für die System- und Speichertemperaturen. |  |

Ort, Datum: (Digitale) Unterschrift:

      